PAŠVALDĪBAS SIA

“RŪJIENAS SILTUMS”

Reģistrācijas Nr. 44103023807

Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240

**TIRGUS IZPĒTE**

2025.gada 12.jūnijā Rūjienā

“Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” vajadzībām”

ID Nr. RS/2025/4

|  |  |
| --- | --- |
| Pasūtītājs | **Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums”**, reģ. Nr. 44103023807, Juridiskā adrese: Raiņa iela 3, Rūjiena, Valmieras novads, LV-4240, tālrunis 28310604, e-pasta adrese: info@rujienassiltums.lv |
| Iepirkuma nosaukums | “Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” vajadzībām”, ID Nr. RS/2025/4 |
| Kontaktpersona | Pašvaldības SIA "Rūjienas siltums" siltumapgādes nodaļas vadītājs Andris Rakeckis, tālrunis 26690717, e-pasts: san@rujienassiltums.lv |
| Iesniegšanas termiņš | Piegādātāji piedāvājumus iesniedz līdz **2025.gada 20.jūnijam plkst.10:00** Pašvaldības SIA “Rūjienas Siltums” elektroniski uz e-pastu adresi: vadiba@rujienassiltums.lv |
| Iepirkuma publicitāte | Tirgus izpēte publicēta http://rujienassiltums.lv/lv/iepirkumi/  Publicitātes datums: 2025.gada 12.jūnijā |
| Līguma izpildes termiņš | No līguma noslēgšanas brīža līdz 2025. gada 31.augustam |
| Apmaksas nosacījumi | Norēķins tiek veikts par faktiski piegādātajiem beram kubiem (ber/m3) 30 dienu laikā pēc Pieņemšanas – nodošanas akta un pavadzīmes abpusējas parakstīšanas |
| Papildus nosacījumi | Pirms lēmuma pieņemšanas par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu, Pasūtītājs pārbauda vai iepirkuma pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos. Ja piedāvājumu iesniedz fiziskā persona, tai jābūt reģistrētai saimnieciskajai darbībai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā līdz dienai, kad Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu. |
| Piedāvājuma izvēles kritērijs | Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums ar viszemāko cenu. |
| Izvirzītās prasības | Pretendentam ir jābūt reģistrētam, licencētam vai sertificētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām un tiesīgam veikt Pasūtītājam nepieciešamo preču piegādi. |
| Paredzētais līguma noslēgšanas datums | ~ 2025.gada 27.jūnijs |
| Iesniedzamie dokumenti | Pretendents piedāvājumā iesniedz:   1. Aizpildītu Pielikumu Nr.1-Pieteikums-finanšu piedāvājums. |

Pielikumi:

1.pielikums – Pieteikums - finanšu piedāvājums

2.pielikums – ŠĶELDAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” valdes priekšsēdētājs G.Vēveris

valdes locekle R.Lizuma

1.pielikums

**PIETEIKUMS-FINANŠU PIEDĀVĀJUMS DALĪBAI PUBLISKAJĀ TIRGUS IZPĒTĒ**

“Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” vajadzībām”

ID Nr. RS/2025/4

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

*(sastādīšanas vieta)* (*datums)*

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Informācija par pretendentu\*** | | | | |
| Pretendenta nosaukums: | |  | | |
| Reģistrācijas numurs: | |  | | |
| Juridiskā adrese: | |  | | |
| Pasta adrese: | |  | | |
| Tālrunis: | |  |  |  | |
| E-pasta adrese: | |  | | |
|  | | | | |
| **Finanšu rekvizīti\*** | | | | |
| Bankas nosaukums: |  | | | |
| Bankas kods: |  | | | |
| Konta numurs: |  | | | |
|  | | | | |
| **Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)\*** | | | | |
| Vārds, uzvārds: |  | | | |
| Ieņemamais amats: |  | | | |
| Tālrunis: |  | |  |  | |
| E-pasta adrese |  | | | |

Ar šo mēs apliecinām savu dalību tirgus izpētē: “Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” vajadzībām” ID Nr. RS/2025/4

**Apstiprinām**, ka esam iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un Tehnisko specifikāciju un piekrītam visiem tā noteikumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nosaukums | Vienība | Vienības  cena, EUR,  bez PVN | Plānotais daudzums | Kopējā piedāvājuma cena, EUR, bez PVN |
| Šķeldas piegāde | (*ber kubi* )m3 |  | 1600 |  |

**Apliecinām**, ka:

- nav tādu apstākļu, kuri liegtu piedalīties Tirgus izpētē un pildīt iepirkuma Nolikumā norādītās prasības.

- ka visa piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa un iesniegtais piedāvājums nesatur komercnoslēpumu.

- gadījumā, ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu, apņemas slēgt tirgus izpētes līgumu un izpildīt līguma saistības.

|  |  |
| --- | --- |
| Pretendenta nosaukums\*: |  |
| Pilnvarotās personas vārds, uzvārds\* |  |

\* *Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība kā pretendenta dalībnieki, šie lauki jāaizpilda par katru personas apvienības dalībnieku atsevišķi, kā arī papildus jānorāda, kura persona pārstāv personu apvienību šajā iepirkumā.*

2.pielikums

**ŠĶELDAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

**“Kurināmā (koksnes šķeldas) piegāde Pašvaldības SIA “Rūjienas siltums” vajadzībām”**

**ID Nr. RS/2025/4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Koksnes šķeldas prasība:** | | |
| Piegādes adrese: | “Jaunroziņas”, Ķoņu pagasts, Valmieras novads, LV-4240. | Piegāde paredzēta uz šķeldas nojumi – izbēršana nojumē, tukšas nojumes augstums 6 metri. Pretendentiem jābūt atbilstošam autotransportam, kas neskar un nebojā Pasūtītāja īpašumu. Paredzētais krāvuma augstums – 5,5 m, kur uzstumšanu nodrošina PASŪTĪTĀJA tehnika. |
| Šķeldas kopējais apjoms | **1600** ber kubikmetri. | |
| Šķeldas frakcijas izmēri vidēji | 20÷120 mm | |
| biezums | 5÷20 mm | |
| platums | 5÷40 mm | |
| garums | 20÷120 mm | |
| garums | ne vairāk kā 1% 100÷200 mm | |
| garums | ne vairāk par 5% zem 5 mm | |
| Mitrums | 25% (min) ÷ 60% (max) | |
| Koksnes mizas saturs šķeldā | ne lielāks par 5% no kopējā tilpumam | |
| trupe | ne lielāka par 2% | |
| zaru šķelda | ne lielāka par 3% | |
| Šķeldā nevar būt ne vairāk par 1% ēveļskaidas, zāģu skaidas. Šķeldā nedrīkst būt citi materiāli, svešķermeņi, un citu vielu organiskie piejaukumi (akmeņi, grunts, zāle, salmi, māls, metāla priekšmeti, asfalts, stikls u.c. piejaukumi), kas var izraisīt kurināmā padeves mehānismu, kurtuves un ūdens sildāmo/tvaika katlu bojājumus. Šķelda nevar būt sākusi dalīties. Nav pieļaujama zaru, krūmu un cirsmu atlieku šķeldas piegāde. Vienā autokravā piegādātai šķeldai jābūt vienmērīgi sajauktai. | | |
| Koksnes šķeldas tilpuma uzmērīšana un pieņemšana notiek ber kubikmetros. | | |
| Ja koksnes šķeldas kvalitāte vizuāli novērtējot neatbilst prasībām, tad, sastādot aktu pasūtītājam ir tiesības nepieņemt kravu, Piegādātājam jāpiegādā cita krava atbilstoši kvalitātes prasībām. | | |